|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLLPLAN VA-anslutning** | | | | | Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Kontrollplanen ska skickas in med anmälan för att fastställas och sen när arbetet är klart signeras och skickas in igen.  Ta bort eller lägg till aktuella punkter för just ditt projekt | | |
| Fastighet |  | | | |
| Byggherre: |  | | | |
| Kontrollutövare:  (entreprenör som utför arbetsmomenten)  Namn,företag \telnr |  | | | |
| KONTROLLPUNKTER | | **KONTROLLANT (E,S)**  (E) Egenkontroll  (S) Sakkunnig  (VA) VME VA enheten | **KONTROLLMETOD** | **KONTROLL MOT (underlag)** | | **KONTROLLERAT**  **SIGN, OCH DATUM** | **ANMÄRKNING** |
| Startbesked finns , åtgärderna får påbörjas | | E | Visuellt | Beslut från bygglovenheten | |  |  |
| Sprängning | | E | Visuellt | Polistillstånd | |  |  |
| Vattenservis  Heldragen förläggning utan skarvar mellan anslutningspunkt och vattenmätare. Förlagd på frostfritt djup. Ledningen utförd i godtagbart material och med godtagbar dimension. | | E | Mätning/Visuellt |  | |  |  |
| Frånkoppling av befintlig avloppsanläggning | | E | Visuellt | Branschregler | |  |  |
| Täthetskontroll av rörledningar | | E | Provtryckning med luft eller vatten | BBR 6:6 | |  |  |
| Spillvattenservis utförd i godtagbart material och med godtagbara dimensioner samt med fall mot pumpbrunn. Spillvatteninstallationen är rensbar och luftad. | | E | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |  |  |
| LTA-stationen är placerad lättåtkompligt  Anläggningen är utförd i enligthet med leverantörens anvisningar (tex frostskydd, förankring och placering) | | E | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |  |  |
| Anvisningar från VME (Västra Mälardalens Energi & Miljö) har beaktats | | E | Visuellt | Information från VME | |  |  |
| Servisbesiktning | | VA | Visuellt | VME VA enheten | |  |  |
| Inkoppling vattenmätare, avlopp och ev pump | | VA | Visuellt | VME VA enheten | |  |  |
| Kontrollera golvbrunnens förankring och höjdplacering i undergolvet. | | E | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |  |  |
| Kontrollera att tätskikt ansluts till golvbrunn, avlopp i golv samt eventuella rörgenomföringar i vägg enligt tätskiktfabrikantens anvisningar | | E | Visuellt | Leverantörens anvisningar | |  |  |
| Att badrummet har möjlighet till forcerad frånluftsventilation så att fukt och besvärande lukt kan föras bort | | E | Visuellt | BBR 6:924 | |  |  |
| Kringfyllnad, återfyllning | | E | Visuellt | AMA | |  |  |
| Relationsritning yttre ledningsdragning  Skickas till bygglovenheten | | E | Visuellt | Ritning | |  |  |
| Ifylld kontrollplan inges till miljö och byggnadsnämnden efter färdigställande för ansökan om slutbesked. | | | | | | | |
| Datum/Underskrift byggherre: | | | Namnförtydligande: | | | | |